**工程量清单**

**工程名称：岱宗、泮河校区学生公寓宿舍下水管维修工程**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 清理粪便用工 | 工日 | 1 |  |  |
| 2 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.15 |  |  |
| 3 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.8 |  |  |
| 4 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.08 |  |  |
| 5 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 6 | 蹲式大便器拆除 | 10组 | 0.1 |  |  |
| 7 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 8 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.15 |  |  |
| 9 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 |  |  |
| 10 | 室内塑料排水管(粘接)≤dn110 | 10m | 0.1 |  |  |
| 11 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 160 | 10m | 0.5 |  |  |
| 12 | 室内塑料排水管(粘接)≤dn160 | 10m | 0.5 |  |  |
| 13 | 地漏、地面扫除口 DN80内拆除 | 10组 | 0.1 |  |  |
| 14 | 地漏安装≤DN50 铸铁地漏 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 15 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.85 |  |  |
| 16 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.85 |  |  |
| 17 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.85 |  |  |
| 18 | 竣工清理 | 工日 | 1 |  |  |
| 19 | 堵漏王 | 袋 | 1 |  |  |
| 20 | 清理粪便 | 工日 | 1 |  |  |
| 21 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.03 |  |  |
| 22 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.5 |  |  |
| 23 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.3 |  |  |
| 24 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 25 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.25 |  |  |
| 26 | 水泥砂浆粘贴瓷砖 边长200X300mm 墙面、墙裙 圆弧形、锯齿形等不规则的墙面抹灰、镶贴块料、饰面 人工\*1.15 | 10m2 | 0.13 |  |  |
| 27 | 蹲式大便器拆除 | 10组 | 0.2 |  |  |
| 28 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 29 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.4 |  |  |
| 30 | 室内塑料排水管(粘接)≤dn110 | 10m | 0.4 |  |  |
| 31 | 室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75 | 10m | 0.1 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| 32 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 |  |  |
| 33 | 地漏、地面扫除口 DN80内拆除 | 10组 | 0.2 |  |  |
| 34 | 地漏安装≤DN80 铸铁地漏 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 35 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 36 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 37 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 38 | 竣工清理用工 | 工日 | 2 |  |  |
| 39 | 堵漏王 | 袋 | 2 |  |  |
| 40 | 清理粪便 | 工日 | 1 |  |  |
| 41 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.16 |  |  |
| 42 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 1.0 |  |  |
| 43 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 1.0 |  |  |
| 44 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.02 |  |  |
| 45 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.5 |  |  |
| 46 | 蹲式大便器拆除 | 10组 | 0.2 |  |  |
| 47 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 48 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.3 |  |  |
| 49 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.3 |  |  |
| 50 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 75 | 10m | 0.4 |  |  |
| 51 | 室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75 | 10m | 0.4 |  |  |
| 52 | 地漏、地面扫除口 DN80内拆除 | 10组 | 0.2 |  |  |
| 53 | 地漏安装≤DN80 铸铁地漏 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 54 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 55 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 56 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 57 | 竣工清理用工 | 工日 | 2 |  |  |
| 58 | 堵漏王 | 袋 | 2 |  |  |
| 59 | 清理粪便 | 工日 | 1 |  |  |
| 60 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 61 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.5 |  |  |
| 62 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.5 |  |  |
| 63 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.02 |  |  |
| 64 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.30 |  |  |
| 65 | 蹲式大便器拆除 | 10组 | 0.2 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| 66 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 67 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.2 |  |  |
| 68 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.2 |  |  |
| 69 | 室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75 | 10m | 0.2 |  |  |
| 70 | 堵漏王 | 袋 | 1 |  |  |
| 71 | 竣工清理用工 | 工日 | 2 |  |  |
| 72 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.1 |  |  |
| 73 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.1 |  |  |
| 74 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.1 |  |  |
| 75 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 76 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.1 |  |  |
| 77 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.9 |  |  |
| 78 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 79 | M5.0混合砂浆砖地沟 换为【混合砂浆M7.5】 | 10m3 | 0.06 |  |  |
| 80 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | 10m2 | 0.55 |  |  |
| 81 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤2400mm | 10m2 | 0.9 |  |  |
| 82 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 160 | 10m | 0.4 |  |  |
| 83 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn160 | 10m | 0.4 |  |  |
| 84 | 竣工清理用工 | 工日 | 1 |  |  |
| 85 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 86 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 87 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 88 | 人工刮污水 | 桶（40斤装） | 41 |  |  |
| 89 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 90 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 91 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 92 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 93 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.2 |  |  |
| 94 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.3 |  |  |
| 95 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.3 |  |  |
| 96 | 室内塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.3 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| 97 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 98 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 99 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 100 | 竣工清理用工 | 工日 | 1 |  |  |
| 101 | 清理粪便用工 | 工日 | 1 |  |  |
| 102 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.4 |  |  |
| 103 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 2.0 |  |  |
| 104 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 2.0 |  |  |
| 105 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.1 |  |  |
| 106 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 107 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤2400mm | 10m2 | 0.3 |  |  |
| 108 | 蹲式大便器拆除 | 10组 | 0.2 |  |  |
| 109 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 110 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn160 | 10m | 1.8 |  |  |
| 111 | 室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75 | 10m | 0.6 |  |  |
| 112 | 堵漏王 | 袋 | 1 |  |  |
| 113 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.5 |  |  |
| 114 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.5 |  |  |
| 115 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.5 |  |  |
| 116 | 竣工清理用工 | 工日 | 2 |  |  |
| 117 | 清理粪便用工 | 工日 | 1 |  |  |
| 118 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.17 |  |  |
| 119 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.7 |  |  |
| 120 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.6 |  |  |
| 121 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.06 |  |  |
| 122 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.30 |  |  |
| 123 | 蹲式大便器拆除 | 10组 | 0.1 |  |  |
| 124 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 125 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.3 |  |  |
| 126 | 室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75 | 10m | 0.35 |  |  |
| 127 | 堵漏王 | 袋 | 1 |  |  |
| 128 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 129 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 130 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| 131 | 清理用工 | 工日 | 1 |  |  |
| 132 | 清理粪便用工 | 工日 | 4 |  |  |
| 133 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.9 |  |  |
| 134 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.7 |  |  |
| 135 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.7 |  |  |
| 136 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 137 | 现浇混凝土构件浇筑 小型构件 | 10m3 | 0.02 |  |  |
| 138 | 地沟 复合木模板 | 10m2 | 0.09 |  |  |
| 139 | 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.01 |  |  |
| 140 | 楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m2 | 0.10 |  |  |
| 141 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.10 |  |  |
| 142 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 143 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 144 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 145 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.4 |  |  |
| 146 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.4 |  |  |
| 147 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 148 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 149 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 150 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 151 | 零星砌体 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 152 | 水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm) | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 153 | 外运垃圾 | 车 | 2 |  |  |
| 154 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.15 |  |  |
| 155 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 156 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 157 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 158 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 159 | 细石混凝土 40mm 实际厚度(mm):100 | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 160 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤2400mm | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 161 | 楼地面拆除 地面砖 | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 162 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 163 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| 164 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 165 | 零星砌体 | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 166 | 水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm) | 10m2 | 0.25 |  |  |
| 167 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 168 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.06 |  |  |
| 169 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.06 |  |  |
| 170 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.06 |  |  |
| 171 | 人工掀盖板清理淤泥用工 | 工日 | 5 |  |  |
| 172 | 人工刮污水 | 桶（60斤装） | 4 |  |  |
| 173 | 天棚拆除 金属龙骨 金属面 | 10m2 | 0.5 |  |  |
| 174 | 天棚金属面层 铝塑板贴在基层板上 | 10m2 | 0.5 |  |  |
| 175 | 疏通下水道、清理卫生现场保洁、卫生间疏通管道清理尿碱用工 | 工日 | 6 |  |  |
| 176 | 天棚拆除 金属龙骨 岩棉板面 | 10m2 | 0.35 |  |  |
| 177 | 天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上 | 10m2 | 0.35 |  |  |
| 178 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.3 |  |  |
| 179 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.3 |  |  |
| 180 | 竣工清理、垃圾外运、保洁等用工 | 工日 | 3 |  |  |
| 181 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 182 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 183 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 184 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 185 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 186 | 水泥砂浆楼地面 厚度(mm) 混凝土或硬基层上 20 | 10m2 | 0.45 |  |  |
| 187 | 拆砌工程 砖墙 剔砌碱砖 | 10m2 | 0.2 |  |  |
| 188 | 水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm) | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 189 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.4 |  |  |
| 190 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.1 |  |  |
| 191 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 192 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 193 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 194 | 预制混凝土构件运输 运距(km) ≤10 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 195 | 预制混凝土构件安装 沟、坑盖板 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 综合合价 |
| 196 | 砌体拆除 砖墙 | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 197 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.07 |  |  |
| 198 | 混水砖墙 1砖 | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 199 | 水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm) | 10m2 | 0.5 |  |  |
| 200 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 1.0 |  |  |
| 201 | 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.01 |  |  |
| 202 | 蹲式大便器拆除 | 10组 | 0.4 |  |  |
| 203 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.4 |  |  |
| 204 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 205 | 楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 206 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 207 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 208 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 209 | 水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm) | 10m2 | 0.20 |  |  |
| 210 | 其他构配件拆除 铁篦子 | 10m | 0.25 |  |  |
| 211 | 雨水井铸铁平篦安装 | 10套 | 0.7 |  |  |
| 212 | 人工切割滴水墙 | m | 2.5 |  |  |
| 213 | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混凝土构件（井盖） | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 214 | 现浇混凝土构件浇筑 沟、坑盖板 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 215 | 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.01 |  |  |
| 216 | 预制混凝土构件安装 沟、坑盖板 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 217 | 预制混凝土构件运输 运距(km) ≤10 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 218 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.02 |  |  |
| 219 | 人工装车 土方 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 220 | 人工运土方 运距≤100m, 每增运20m | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 221 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 222 | 零星砌体 | 10m3 | 0.02 |  |  |
| 223 | 水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm) | 10m2 | 0.2 |  |  |
| 224 | 拆砌工程 砖墙 剔砌碱砖 | 10m2 | 0.02 |  |  |
| 225 | 水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm) | 10m2 | 0.02 |  |  |
| 226 | 墙柱面拆除 墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 0.02 |  |  |
| 227 | 全瓷墙面砖 水泥砂浆粘贴(周长 mm) ≤1500mm | 10m2 | 0.02 |  |  |
| 228 | 楼地面拆除 石材面 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m2 | 0.1 |  |  |
| 229 | 石材块料 楼地面 水泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.1 |  |  |
| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 230 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m3 | 0.02 |  |  |
| 231 | C15无筋混凝土垫层 若为条形基础垫层 人工\*1.05,机械\*1.05 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 232 | 细石混凝土 40mm 实际厚度(mm):100 | 10m2 | 0.1 |  |  |
| 233 | 洗涤盆、化验盆拆除 需拆除台面 人工\*1.2 | 10组 | 1.0 |  |  |
| 234 | 化验盆 三联 | 10组 | 1.0 |  |  |
| 235 | 查找实验楼上水管漏水用工，人工清理洗拖地面用工 | 工日 | 4 |  |  |
| 236 | 室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 |  |  |
| 237 | 室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | 10m | 0.1 |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |