**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程数量 | 金额（元） | | |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 岱宗校区1号办公楼墙面维修工程 |  | |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 1、位置：1号办公楼（一层、二层、三层、四层东走廊墙面）； 2、铲除墙面墙皮，清理基层； 3、说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | | 40 |  |  |  |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1、位置：一层、二层、三层、四层东走廊墙面； 2、剔除空鼓墙面，基层清理； 3、说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | | 40 |  |  |  |
| 3 | 011406003001 | 墙面裂缝处理 1、位置：一层、二层、三层、四层、五层走廊墙面 2、工艺：用壁纸刀片把裂纹处剔成“V”型槽，在缝隙处涂刷墙固，待干燥后用水泥砂浆压入网格布一道，表面水泥砂浆找平。 | m | | 28 |  |  |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、位置：（一层、二层、三层、四层东走廊墙面）； 2、基层找平后刷墙固一遍； 3、腻子种类:2-3厚柔性腻子； 4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正 5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | | 40 |  |  |  |
| 5 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1、位置： 2、基层找平后刷墙固一遍； 3、腻子种类:2-3厚柔性腻子； 4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正 5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | | 173 |  |  |  |
|  |  | 泮河校区综合办公楼墙面阴水维修 |  | |  |  |  |  |
| 6 | 011608002002 | 铲除涂料面 1、位置：综合办公楼； 2、铲除墙面墙皮，清理基层； 3、说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | | 621 |  |  |  |
| 7 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 1、位置： 2、基层找平后刷墙固一遍； 3、腻子种类:砂浆找平、刮防水泥子； 4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正 5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | | 621 |  |  |  |
| 8 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 1、位置： 2、基层找平后刷墙固一遍； 3、腻子种类:2-3厚柔性腻子； 4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正 5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | | 5 |  |  |  |
|  |  | 礼堂、铁工班 |  | |  |  |  |  |
| 9 | 011405001001 | 打磨除锈-楼梯扶手 | m2 | | 20 |  |  |  |
| 10 | 011405001002 | 金属面油漆（一底两面）-楼梯扶手 | m2 | | 20 |  |  |  |
| 11 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 1、位置：墙裙 2、基层找平后刷墙固一遍； 3、腻子种类:2-3厚柔性腻子； 4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正 5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | | 29 |  |  |  |
| 12 | 011405001003 | 踢角线粉刷 | m2 | | 5 |  |  |  |
| 13 | 011405001004 | 油门 | m2 | | 14 |  |  |  |
| 14 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 1、位置：铁公房间 2、基层找平后刷墙固一遍； 3、腻子种类:2-3厚柔性腻子； 4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正 5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | | 302 |  |  |  |
| 15 | 011101005001 | 自流坪楼地面 1.清理地面油泥 、刷墙围、砂浆点补、打磨、刷底漆1遍、面漆2遍 | m2 | | 86 |  |  |  |
| 16 | 011405001005 | 楼梯扶手 | m2 | | 8 |  |  |  |
| 17 | 011406003003 | 墙体脱落：砂浆找平 | m2 | | 4 |  |  |  |
|  |  | 泮河校区体育广场看台维修 |  | |  |  |  |  |
| 18 | 011502007001 | 贴护角,挂玻纤网 | m | | 35 |  |  |  |
| 19 | 011406003004 | 砂浆找平: 4公分 | m2 | | 14 |  |  |  |
| 20 | 011406003005 | 刮防水腻子2遍 | m2 | | 28 |  |  |  |
| 21 | 011407001008 | 刷外墙漆3遍（1底2面） | m2 | | 28 |  |  |  |
|  |  | 岱宗校区3号楼、1号楼落水管油刷（丙稀酸漆） |  | |  |  |  |  |
| 22 | 011405001006 | 落水管油刷（丙稀酸漆） | m | | 45 |  |  |  |
|  |  | 岱宗校区1号办公楼外墙窗口脱落沿子维修外墙 |  | |  |  |  |  |
| 23 | 011608002003 | 铲除涂料面 1、位置：1号办公楼； 2、铲除墙面墙皮，清理基层； 3、说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | | 0.5 |  |  |  |
| 24 | 011406003006 | 砂浆找平（厚5公分） | m2 | | 4 |  |  |  |
| 25 | 011407001009 | 护角挂抗裂网 | m2 | | 4 |  |  |  |
| 26 | 011615001001 | 外墙空调洞口22处 | 处 | | 22 |  |  |  |
| 27 | AB001001 | 133、135办公室：做防护 | 项 | | 1 |  |  |  |
| 28 | 011608002004 | 铲除涂料面 1.清理基层、刷防水胶 2、说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | | 3 |  |  |  |
| 29 | 011406003007 | 砂浆找平 | m2 | | 3 |  |  |  |
| 30 | 011406003008 | 刮防水腻子2遍 | m2 | | 3 |  |  |  |
| 31 | 011407001010 | 刷外墙漆3遍（1底2面） | m2 | | 3 |  |  |  |
|  |  | 校医院楼梯维修 |  | |  |  |  |  |
| 32 | 011608002005 | 铲除涂料面 1、位置： 2、铲除墙面墙皮，清理基层； 3、说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | | 3 |  |  |  |
| 33 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 1、位置：（办公楼面）； 2、基层找平后刷墙固一遍； 3、腻子种类:2-3厚柔性腻子； 4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正 5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | | 495 |  |  |  |
| 34 | 011405001007 | 厕所门前管子刷防锈漆及银粉：100的管子 | m | | 15 |  |  |  |
| 35 | AB001002 | 打995防水胶 | m | | 66 |  |  |  |
| 36 | AB01003 | 岱宗校区园艺学院北邻，吊装大石头 | 项 | | 1 |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |