|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| 工程名称：泮河校区青蓝公寓地砖维修工程 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | 备注 |  |
| 全费用综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除1.规格：600\*600瓷砖拆除2.部位：房间615\*10块；501到外门\*8块；614\*3块；405门口\*2块；410门口\*2块；415新铺松动\*3块；218\*11块；202\*5块；206阳台\*3块；209阳台\*6块；410\*8块；406\*4块；412\*12块；605\*15块；1017门口\*2块；1108门口\*2块；304\*7块；608\*3块；618\*13块；角\*5块；205\*4块；步行楼\*2块；803\*6块；5层水暖间\*2块；209\*3块；401\*3块；411\*4块；走廊\*11块；215\*6块；211\*6块；218\*12块；616门口处\*6块；604\*17块；203\*8块；3.说明：地面砖拆除及垃圾清运，达到铺装要求 | m2 | 77.04 |  |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面1.规格：600\*600瓷砖（与原有地砖颜色相同）2.部位：房间615\*10块；501到外门\*8块；614\*3块；405门口\*2块；410门口\*2块；415新铺松动\*3块；218\*11块；202\*5块；206阳台\*3块；209阳台\*6块；410\*8块；406\*4块；412\*12块；605\*15块；1017门口\*2块；1108门口\*2块；304\*7块；608\*3块；618\*13块；角\*5块；205\*4块；步行楼\*2块；803\*6块；5层水暖间\*2块；209\*3块；401\*3块；411\*4块；走廊\*11块；215\*6块；211\*6块；218\*12块；616门口处\*6块；604\*17块；203\*8块；3.基层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层4.面层：600\*600瓷砖砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 | m2 | 77.04 |  |  |  |  |
| 3 | 011605002001 | 立面块料拆除1.规格：踢脚线拆除2.部位：811水暖管井门口\*3块；915门口\*1块；1609门口\*1块；1606门口\*1块；1514门口\*1块；1418门口\*2块；1418门口东侧\*1块；1312门口安全出口南\*1块；1311\*2块；1305门口\*2块；1115门口\*1块；1104门口北侧\*1块；618\*5块；615\*3块；608\*2块；515\*5块；518\*3块；415\*3块；318\*2块；218\*3块；215\*4块；3.说明：拆除及垃圾清运，达到铺装要求 | m | 28.2 |  |  |  |  |
| 4 | 011105003001 | 块料踢脚线1.规格：600\*120踢脚线与原有踢脚线颜色相同）2.部位：3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m | 28.2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |